Gasadapter

LPG-Tankadapter sind aus Messing und sollten der Norm ECE 67R-01 entsprechen. In Europa gibt es drei alte und ein neues System zum Anschluss an die Tankpistolen:

DISH- oder Italien-Adapter (Klauen-Adapter)
für Dänemark, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowenien, Portugal, Schweden, Tschechien, Polen, Österreich, Bulgarien, Schweiz, Estland, Lettland, Litauen, Mazedonien, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Ukraine, Türkei

ACME- oder Europa-Adapter mit Trapezgewindeanschluss
für Deutschland, Belgien, USA, Schweiz, Irland, Luxemburg, Kanada, Australien

Bajonett- oder Flüssiggas- oder NL-Adapter
für Spanien, Norwegen, England, Luxemburg, Schottland, Niederlande, Frankreich Polen, Russland, USA

Euronozzle-Adapter nach EN 13760
hat in Spanien den Bajonettanschluss abgelöst.

Adapter verbinden diese vier Anschlüsse mit unterschiedliche Außengewindearten und -größen (21.8, M 10 bis M 22) und Längen zwischen Tank und Zapfpistole. Zudem gibt es Adapter von ACME auf Bajonett und ACME auf Dish.

Über Know-How zur Anfertigung spezieller Adapter verfügt die Wynen Gas GmbH in 41747 Viersen. Die Verhältnisse in anderen Kontinenten kennt Seabridge.