SGX

Abkürzung für einen Batteriekabeltyp:

S Starter (Batterie)

G Ground (Masse)

X cross-linked polyethylene (vernetztes PE)

etwa im Unterschied zu SGT (T für Thermoplastic) oder SGR (R für Rubber)
SGX-Batteriekabel bestehen aus Kupferlitzen (stranded bar copper) und sind hochtemperaturbeständig bis 125 °C, einsetzbar im Niederspannungsbereich bis 60 V.