Spurweite

Fachterminus für den Abstand zwischen den Rädern einer Fahrzeugachse, meist gemessen von den Radmittelpunkten in Längsansicht, also eigentlich die Achsbreite 1) »Spurbreite« ist mehrdeutig und kann auch die Breite der Fahrspur bezeichnen . Spurbahnen weden in Spurweitenabstand angelegt. Beeinflusst wird die Spurweite durch:

die Felgenbreite

die Einpresstiefe der Felge

sowie durch das Ein- und Ausfedern bei Einzelradaufhängung unter dynamischer Belastung. Dies führt zu einem sich ändernden Schräglaufwinkel der Räder und entsprechender Abnutzung der Reifen.

Kriterien im Gelände

Eine größere Spurweite verbessert die Schwerpunktlage und damit den * Kippwinkel bei Schrägfahrten.

Eine größere Spurweite vermindert die Seitenneigung bei Kurvenfahrten und damit auch den Unterschied der Radlasten.

Eine größere Spurweite vorn begünstigt das Untersteuern.

Eine größere Spurweite hinten begünstigt das Übersteuern, also das Ausbrechen der Hinterachse.

Gleiche Spurweiten der Vorder- und Hinterachse verrringern den Widerstand bei plastischem oder sandigem Untergrund; das gilt natürlich auch für die Spurweite des Anhängers.

Unterscheiden sich Spurweite und der Abstand der Spurrinnen des Untergrundes, so »schwimmt« das Fahrzeug, schwingt und kann sich gefährlich aufschaukeln.

Hinsichtlich der Fahrdynamik ist die Spurweite ein Parameter im Einspurmodell der Fahrdynamikregelung (ESC, ESP) neben Schwerpunktabstand der Achsen, Radstand, Masse und weiteren.

Sprache	Begriff
deutsch	Spurweite
englisch	wheel-track
französisch	voie entre deux roues
niederländisch	spoorwijdte
spanisch	batalla entre ruedas

<html> <img src=„https://vg09.met.vgwort.de/na/6ecc0731661c4814bc5901674788747b“ width=„1“ height=„1“ alt=„“></html>