zulässige Gesamtmasse zGM

Die zGM ist bauartbedingt und wird vom Hersteller in der Typgenehmigung sowie in den Zulassungsdokumenten angegeben. Sie setzt sich zusammen aus:

der Masse in fahrbereitem Zustand

der Masse der Fahrgäste

der Masse der Zusatzausrüstung

der Masse der Zuladung

Die zulässige Gesamtmasse zGM hat rechtliche Folgen für

die Zulassung

die Fahrerlaubnis

die zulässige Höchstgeschwindigkeit

das Sonntagsfahrverbot

die Lkw-Maut

Sprache	Begriff	Abkürzung
deutsch	zulässige Gesamtmasse	zGM
englisch	gross vehicle mass	GVM
englisch	technically permissible maximum laden mass
französisch	poids total autorisé en charge	PTC, PTAC
niederländisch	technisch toelaatbare maximummassa
spanisch	masa máxima autorizada	MMA

veraltet: zulässiges Gesamtgewicht zGG
siehe auch *Lastverteilung