AdBlue

Markenname des Verbandes der Automobilindustrie e. V. VDA für eine 32,5-Prozentige wässrige Lösung von Harnstoff.

Damit Dieselmotoren die *Abgasnorm erfüllen können, wird »AdBlue« vor dem *SCR-Katalysator ins Abgas eingespritzt. Es ist ein zusätzlicher Tank nötig, der Verbrauch liegt bei 5% des Treibstoffverbrauchs. In Nordamerika wird diese Lösung als Diesel Exhaust Fluid DEF bezeichnet.

auch: AUS 32 für aqueous urea solution oder Arla 32.