Blechschaden

Glatte Beule oder runde Dellen lassen sich mit Fingerspitzengefühl wieder in Form bringen durch

drücken von innen

ziehen mit Saugnapf von außen

erwärmen mit Föhn und abkühlen mit Eisspray mit der Gefahr von Lackschäden durch Kälte

Dellen mit Knick im Blech sowie über Sicken oder Falze hinweg können zum Austausch von Blechteilen führen.

Im Offroadjargon werden Blechschäden gerne bezeichnet als Badge of Honor oder Trail Badges (engl. badge: Abzeichen) und sind dort anders als im Straßenverkehr die Folge von Kontakten (* Crash) mit Bäumen und Ästen, Felsen und Steinen auch bei langsamer Fahrt .

Übersetzungshilfe

Beulen	bumps, dings
Dellen	dents
Falz	fold
Glasschäden	dents,stone chip, small windshield cracks
glatt	smooth
Knick	sharp edges
Kratzer	scratches
Löcher	perforations
Rost	rust
Schaden	damage
Schweißnaht	welded seam
Sicken	beads
Steinschlag	stonechips
Verformung	deformation