Einsatzfahrzeuge

Oft dienen Einsatzfahrzeuge der *Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben BOS als Basisfahrzeug für Fernreisemobile, sind jedoch durch ihre Ausstattung und * Bauart in unterschiedlichem Maße dazu geeignet. Für eine zivile Nutzung sind zu entfernen oder zu deaktivieren: *Hoheitszeichen, Martinshorn, *Sondersignalanlagen, *Tagesleuchtfarbe.

ELW ATF	Einsatzleitwagen Analytische Task Force	wie ELW1, aber bis 4,7t und mit 4x4
ELW1	Einsatzleitwagen	Kleinbus
ELW2	Einsatzleitwagen	zwei Räume, Bus- oder Klein-Lkw Fahrgestell
ErkKW	Erkundungswagen
FüKW	Führungskraftwagen	ähnlich ELW1
GW	Gerätewagen	Geräteboxen oder Ladefläche
I-RTW	Infektionsrettungswagen	(infektionsdicht zur Führerkabine
ITW	Intensivtransportwagen
KdoW	Kommandowagen	Pkw
KTW	Krankentransportwagen
LF	Lösch-(gruppen)fahrzeug	Geräteboxen & Wassertank
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
MTW	Mannschaftstransportwagen	rundum Fenster, meist Kunststoff
MZF	Mehrzweckfahrzeuge<
NAW	Notarztwagen	Pkw
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug	Pkw
RTW	Rettungswagen
RW	Rüstwagen	Geräteboxen
S-RTW	Schwerlastrettungswagen	oft mit Heck-Ladebordwand
SW	Schlauchwagen

Verweise

Die *BOS-Datenbank enthält mehr als 100.000 Einsatzfahrzeuge mit Fotos und Beschreibung.

Cimolino, Ulrich; Zawadke, Thomas
Einsatzpraxis: Einsatzfahrzeuge für Feuerwehr und Rettungsdienst (Typen)
2006, Hardcover 454 Seiten, ISBN 978-3-609-68667-7

umgangssprachlich auch: Behördenfahrzeug
siehe auch:
* Blaulichtorganisationen
* Feuerwehrfahrzeug

<html><img src=„https://vg08.met.vgwort.de/na/e03bffe645a143efa4b720b412167387“ width=„1“ height=„1“ alt=„“></html>