Leicht absetzbarer Koffer

Ein Kofferaufbau aus Glasfaser-Verbund für Militärlastkraftwagen der Nationalen Volksarmee NVA in der DDR, gebaut in den 1970er Jahren vom Rüstungswerk Pinnow bei Angermünde und im Karosseriewerk Aschersleben ausgebaut in den Größen LAK I bis IV, verbreitet sind bis heute:

LAK	Länge	Breite	Höhe	Leermasse	zulässige Gesamtmasse
mm	mm	mm	kg	kg
I	3300	2500	2050	1200	3500
II	4300	2500	2050	1400	5600

Außerdem gab es noch den Ersatzteilkoffer ETK für den Werkstattwagen W 50 LA.

abgekürzt LAK
siehe auch: *Shelter, *Wohnkoffer
Literatur: Eine technische Dokumentation der LAK 1 und 2 mit 212 Seiten Umfang, 1978 von der VEB Karosseriewerke Aschersleben erstellt, kursiert als fotokopierter Nachdruck in Foren.