Schmierstoffe, Grundfunktionen

Schmierstoffe können mehr als ihr Name verspricht, nämlich:

Schmieren
also Reibung vermindern, Schwingungen dämpfen, Geräusche mindern, Kraftaufwand senken, Verschleiß vermeiden, Wirkungsgrad erhöhen

Kühlen
also die Reibungswärme ableiten

Dichten
also die mechanischen Dichtungen optimieren, das Eindringen von Fremdstoffen und das Austreten von Schmiermittel verhindern

Reinigen
also Ablagerungen vermeiden und entstehende Stoffe abtransportieren

Schützen
also Oberflächen vor chemischen Reaktionen schützen, etwa Korrosion

Jeder Schmierstoff deckt dieses Spektrum anders ab, hat Stärken und Schwächen, zeigt ein eigenes Profil, daher die Übergänge zu Gleitmitteln, Kühlmitteln, Korrosionsschutzmitteln.

Zu den Schmierstoffen zählen unterschiedliche Substanzklassen:

Substanzklasse	Beispiel	englisch	französisch	niederländisch	italienisch
Schmierstoff	Lubricant	Lubrifiant	Glijmiddel	Lubrificante
Mineralöle	Paraffinöl	mineral oil	huile minérale	minerale olie	oli minerali
Synthetische Öle	API Group III	synthetic oil	huile de synthèse	petrolio sintetico
Schmierfette	Wälzlagerfette	grease	graisse	Smeermiddel	grasso
Schmierwachse	Kettenwachs	paraffin wax	paraffine solide
Festschmierstoffe	PTFE, Teflon
Festschmierstoffe	Graphit, Kupfer Molybdändisulfid	Dry lubricants	lubrifiants solides	Vaste smeermiddelen	Lubrificanti solidi

siehe auch:
Schmierstoffe, Aufgaben
Schmierstoffe, Anwendung
Schmierfette