Transporter

Fahrzeuge zum Lastentransport in der Gewichtsklasse zwischen Pkw und Lkw mit über 7,5 Tonnen sind:

*Hochdachkombis oder City-Van im Übergang zu den Pkw und

Kleintransporter mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 Tonnen und einer Nutzlast von 500 bis 1.500 kg. Bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 t sind Transporter den Pkw verkehrsrechtlich gleichgestellt, man benötigt weder Fahrtenschreiber noch müssen Ruhezeiten eingehalten werden.

Großtransporter oder Leichte Lkw haben eine zulässige Gesamtmasse bis 7,5 Tonnen. Bei diesen werden Einschränkungen (Führerschein C1, Geschwindigkeitsbeschränkungen, Parkverbote, Durchfahrt verboten …) wirksam.

Im englischen Sprachraum kann light truck auch Kleintransporter bezeichnen.

Transporter, meist in der Bauform als *Kastenwagen oder mit *Koffer, dienen häufig als Basisfahrzeug für Reisemobile; es gibt sie auch mit Pritsche (Doppel- oder Einzelkabine) oder mit Fenstern (Kombi, Bus). Die gewerblich wichtigen Kriterien (großes Volumen, hohe Zuladung, Schnelligkeit) decken sich mit den Anforderungen von Reisemobilisten.

Zwar sind sowohl Lastkraftwagen als auch Transporter für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Hinsichtlich der Transportfähigkeiten sind die Übergänge zu Lastkraftwagen fließend, zumal die Modelle vielfach als L 1 - 3 und H 1 - 3 angeboten werden. Dennoch gibt es grundsätzliche Unterschiede:

Konstruktiv unterscheiden sich die meisten Transporter von den meisten *Lastkraftwagen durch den Rahmen und

durch die transportertypische Zelle mit Säulen, Gurten, Spriegeln, Schiebetüren sowie tragenden oder versteifenden Blechen.

Durch die leichte Blechkonstruktion sind Transporter entsprechend rostanfällig.

Oft (waren? sind?) sie nicht auf lange Haltbarkeit ausgelegt und daher nicht oder nur teilweise verzinkt.

Angeblich sollen sie anders als Pkw mit einer dünneren Lackschicht versehen sein; manche Insider raten von weißen Transportern ab.

Die Vorteile für das Gewerbe (leicht, schnell, wendig) wirken sich dementsprechend aus: Kurzstreckenbetrieb, viele Stops, hohe Geschwindigkeiten, hohe Kilometerleistungen in wenigen Jahren mit Fahrern, die unter Zeitdruck arbeiten machen es schwierig gebrauchte Transporter zu finden, die noch eine Zukunft haben.

Urahnen sind:

Opel	Blitz	ab 1930
Framo	ab 1934
Citroën	Typ H	ab 1948
DKW	Schnellaster	ab 1949
VW	Transporter	ab 1950
Tempo	Matador	ab 1952
Phänomen	Granit 30k / Robur Garant 30k	DDR ab 1953
Barkas	B 1000	DDR ab 1961
Hanomag	Harburger Transporter	ab 1965
Mercedes	Düsseldorfer Transporter	ab 1967

Werner Oswald: Lieferwagen, Transporter, Kleinbusse 1945 - 1980. Motorbuch-Verlag Stuttgart 1980, 326 Seiten, ISBN 3-87943-699-1
Christian Steiger, Thomas Wirth, Alexander Weinen: Transporter der Wirtschaftswunderzeit, Heel Verlag Königswinter 1996, 135 Seiten, ISBN 3-89365-464-X

<html><img src=„https://vg08.met.vgwort.de/na/88be76613a4344e69490a7252713307d“ width=„1“ height=„1“ alt=„“></html>