Zivilschutzfahrzeuge

Der Bund ergänzt den Katastrophenschutz der Länder in den Aufgabenbereichen Brandschutz, Betreuung, ABC- und Sanitätswesen (§ 13 ZSKG Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz) insbesondere hinsichtlich

der standardisierten Ausstattung für CBRN-Gefahrenlagen

der analytischen Task Force (ATF) mit Fachwissenschaftlern und Spezialmesstechnik bei komplexen CBRN-Lagen

der medizinischen Task Force (MTF) zur Bewältigung eines Massenanfalls Verletzter

Letztendlich wird die Ausstattung übergeben an

Feuerwehren und die Hilfsorganisationen wie

Arbeiter-Samariter-Bund ASB

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG

Deutsches Rotes Kreuz DRK

Johanniter-Unfall-Hilfe JUH und

Malteser Hilfsdienst MHD

Der ergänzende Katastrophenschutz umfasst 5.046 ausgestattete Einsatzfahrzeuge für:

Standardisierte, ergänzende Ausstattung für CBRN-Lagen:

Gerätewagen Dekontamination Personal (GW Dekon P)
CBRN-Erkundungswagen (CBRN ErkW)
CBRN-Messleitkomponente (CBRN MLK)

Medizinische Task Force (MTF)

Kommandowagen (KdoW)

Gerätewagen Behandlung (GW Beh)
Gerätewagen Dekontamination Verletzter (GW Dekon V)
Gerätewagen Sanität (GW San)
Mannschaftstransportwagen Behandlung (MTW Beh)
Gerätewagen Logistik (GW Log)
Mannschaftstransportwagen Dekontamination Verletzter (MTW Dekon V)
Krankentransportwagen Typ B (KTW Typ B)

Analytische Task Force (ATF):

Einsatzleitwagen ATF (ELW ATF)
Gerätewagen ATF (GW ATF)
CBRN-Erkundungswagen (CBRN ErkW)
ATF-Messgeräte (chemisch, radiologisch)
ATF-Messgeräte (biologisch)

Die Unterstützungskomponente umfasst folgende Fahrzeuge:

Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz (LF-KatS)
Schlauchwagen Katastrophenschutz (SW-KatS)
Gerätewagen Betreuung (GW Bt)
Mannschaftstransportwagen Betreuung (MTW Bt)
Krankentransportwagen Typ B (KTW Typ B)

Für die eingesetzten Fahrzeugtypen liegen Zusatzinformationen vor:

Begleithefte
Ausstattungslisten
Typenblätter
Betriebsanleitungen
Fotografien

<html><img src=„https://vg08.met.vgwort.de/na/3e10423b5b79472fb88c24dcbfb44131“ width=„1“ height=„1“ alt=„“></html>