Zurrgurte

Neben der Beschriftung verrät die Farbe des Etiketts das Material und die Qualität der Gurte nach DIN 12195-2:

blau	Polyester (PES)	-40°C bis +120°C*
grün	Polyamid (PA)	-40°C bis +100°C*
braun	Polypropylen (PP)	-40°C bis +80°C*
weiß	anderer Werkstoff

siehe auch *Lasten, *Bergung